**PRZEDMIAR ROBÓT**

Modernizacja drogi w Boguszkowie

INWESTOR:

Gmina Magnuszew,

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

Dane techniczne:

- długość odcinka 400 mb

- szerokość 5,0 mb

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka miary | |  | |
| nazwa | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wykonanie korytowania na głębokość 10cm i zagęszczeniu gruntu walcem drogowym | m² | 2000 |  |  |
| 2 | Wykonanie pierwszej warstwy podbudowy materiałem betonowym powstałym z kruszenia elementów betonowych gr.10cmm **(materiał inwestora)** | m² | 2000 |  |  |
| 3 | Wykonanie drugiej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm , średnia grubość 5cm po zagęszczeniu | m² | 2000 |  |  |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego powstałego z frezowania dróg bitumicznych ( z warstwy ścieralnej) gr 8cm po zagęszczeniu | m² | 2000 |  |  |