**PRZEDMIAR ROBÓT**

Modernizacja drogi we wsi Zagroby

**INWESTOR:** Gmina Magnuszew

 ul. Saperów 24

 26-910 Magnuszew

**LOKALIZACJA:** Zagroby gm. Magnuszew

**DANE TECHNICZNE**: długość - 720 m

 szerokość - zmienna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka miary |
| Nazwa | Ilość |
| 1 | Profilowanie podłoża z zagęszczeniem | m | 720 |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.12 cm (4x40 + 5x 320 + 3 x 140 + 4x 50 +3x40 + 4x130) | m2 | 3020  |
| 3 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/ m2 | m2 | 3020  |
| 4 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej gr.3cm po zagęszczeniu | m2 | 3020  |
| 5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr.3 cm po zagęszczeniu | m2 | 3020 |
| 6 | Niwelacja urządzeń wod-kan (studzienki, nawiertki) | szt. | 15 |

Sporządził dnia: 11.05.2016 r.