**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Magnuszewie w ramach realizacji programu rządowego „ Posiłek w domu i w szkole”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | Nazwa towaru lub usługi | JM | Ilość |  |
| 1 | Obieraczka do ziemniaków Opis produktu:* jednorazowy wsad do 12 kg
* poliwęglanowa otwierana górna pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa
* czasomierz z regulacją do 5 minut
* możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem
* Wydajność na godzinę : 120 kg/h
* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Napięcie - U : 400 V
* Szerokość - W : 450 mm
* Głębokość - D : 830 mm
* Wysokość - H : 930 mm
* Moc elektryczna : 0.55 kW
 | szt. | 1 |  |
| 2 | Maszynka do mielenia mięsaOpis produktu:* podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
* taca wykonana ze stali nierdzewnej
* rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
* zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe
* praca ciągła do 8 godzin
* w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek)
* średnica sitka - 68 mm
* lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium
* gardziel wykonana z odlewu żeliwa
* ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium
* regulowane antypoślizgowe nóżki
* prędkość 200 obr./min.
* Wydajność na godzinę : 220 kg/h

Parametry: Napięcie - U : 230 V Szerokość - W : 517 mm Głębokość - D : 328 mm Wysokość - H : 410 mmMoc elektryczna : 0.8 kW | szt. | 1 |  |
| 3 | Garnek wysoki z pokrywką, * Materiał wykonania : stal nierdzewna
* kapsułowe dno wielowarstwowe,
* Średnica : 400 mm
* Pojemność - V : 50.3 l
* Wysokość - H : 400 mm
* W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem
* Przystosowane do kuchni gazowej : Tak
* Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak
* Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak
* Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak
* Mycie w zmywarce : Tak

 | szt. | 4 |  |
| 4 | Garnek wysoki z pokrywką,* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Kapsułowe dno wielowarstwowe,
* Średnica : 360 mm
* Pojemność - V : 36.6 l
* Wysokość - H : 360 mm
* W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem
* Przystosowane do kuchni gazowej : Tak
* Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak
* Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak
* Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak
* Mycie w zmywarce : Tak

 | szt. | 2 |  |
| 5 | Garnek wysoki z pokrywką,* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Kapsułowe dno wielowarstwowe,
* Średnica : 320 mm
* Pojemność - V : 25.7 l
* Wysokość - H : 320 mm
* W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem
* Przystosowane do kuchni gazowej : Tak
* Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak
* Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak
* Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak
* Mycie w zmywarce : Tak

 | szt. | 2 |  |
| 6 | Garnek średni z pokrywką,* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Kapsułowe dno wielowarstwowe,
* Średnica : 360 mm
* Pojemność - V : 22.4 l
* Wysokość - H : 220 mm
* W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem
* Przystosowane do kuchni gazowej : Tak
* Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak
* Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak
* Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak
* Mycie w zmywarce : Tak

 | szt. | 1 |  |
| 7 | Szatkownica do warzyw* Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw,
* Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw,
* Obudowa wykonana z aluminium,
* 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie)
* nóżki gumowe antypoślizgowe
* Wydajność 100~300 kg/h
* prędkość: 295 obrotów/ min.
* moc elektryczna 550W
* długość: 540 mm
* szerokość: 240 mm
* wysokość: 450 mm
 | szt. | 1 |  |
| 8 | Zestaw 4 tarcz tnących * kompatybilne z szatkownicą z pkt. 7
* wykonane ze stali nierdzewnej
* plastry 2 mm i 4 mm,
* wiórki 3 mm,5 mm
 | szt. | 1 |  |
| 9 | **Szafa chłodnicza lakierowana**Opis produktu:* nośność półek do 8 kg
* wymuszony obieg powietrza
* urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
* w komplecie 3 półki
* elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
* wbudowany zamek na klucz
* automatyczne odszranianie
* wymiary półek WxD: 635x500 mm
* wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego
* Pojemność netto : 476 l
* Temperatura max. : 8 °C
* Temperatura min. : 0 °C
* Klasa energetyczna : C
* Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak
* Strefa klimatyczna : 4
* Czynnik chłodniczy : R 600 a / 100
* Roczne zużycie energii : 672 kWh/rok
* Dobowe zużycie energii : 1.841 kWh/dzień
* Napięcie - U : 230 V
* Pojemność - V : 620 l
* Szerokość - W : 775 mm
* Głębokość - D : 695 mm
* Wysokość - H : 1900 mm
* Moc elektryczna : 0.13 kW
 | szt. | 2 |  |
| 10 | Piec konwekcyjno-parowy 7x GN1/1* Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki, z 5-stopniową regulacja stopnia zaparowania
* Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60°, 90 °, 120° oraz 180°
* Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
* Drzwi z zawiasem po prawej
* Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, Izolowana obudowa pieca
* Rynienka pod drzwiami zapobiegająca kapaniu skondensowanej pary
* Komora pieca wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
* Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami
* Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
* Współczynnik szczelności: IPX 4
* Regulowane nóżki
* Podstawa pod piec
* Uzdatniacz do wody półautomatyczny szt . 2
* Zasilanie : prąd
* Napięcie - U : 400 V
* Szerokość - W : 730 mm
* Głębokość - D : 784 mm
* Wysokość - H : 850 mm
* Waga - M : 96 kg
* Moc elektryczna : 11,4 kW
 | szt. | 1 |  |
| 11 | Pojemnik stalowy Basic, * Wykonany ze stali nierdzewnej
* Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
* Rozmiar GN1/1
* Szerokość - W : 530 mm
* Głębokość - D : 325 mm
* Wysokość - H : 20 mm
* Pasujący do pieca z pkt. 10
* Mycie w zmywarce : Tak

  | szt. | 5 |  |
| 12 | Pojemnik stalowy Basic* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
* Rozmiar GN1/1
* Szerokość - W : 530 mm
* Głębokość - D : 325 mm
* Wysokość - H : 65 mm
* Pasujący do pieca z pkt. 10
* Mycie w zmywarce : Tak
 | szt. | 3 |  |
| 13 | Pojemnik stalowy, perforowany * Wykonany ze stali nierdzewnej
* Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
* Rozmiar GN1/1
* Średnica oczka ok. 2.8 mm
* Pojemność - V : 8 l
* Szerokość - W : 325 mm
* Głębokość - D : 530 mm
* Wysokość - H : 65 mm
* Piętrowanie : Tak
* Mycie w zmywarce : Tak
* Pasujący do pieca z pkt. 10

 | szt. | 1 |  |
| 14 | Pojemnik stalowy Basic* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
* Rozmiar GN1/1
* Pojemność - V : 19 l
* Szerokość - W : 530 mm
* Głębokość - D : 325 mm
* Wysokość - H : 150 mm
* Pasujący do pieca z pkt. 10
* Mycie w zmywarce : Tak

  | szt. | 4 |  |
| 15 | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P)* 2 par drzwi suwanych
* Wymiary stołu 1200x600x850 mm
* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Konstrukcja spawana
* Ilość szuflad: 3
* Głębokość szuflad 150 mm
* Szuflady zamontowane po prawej stronie
* Przestawna półka
* Rant tylny 40 mm

 | szt. | 1 |  |
| 16 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi * Wykonany ze stali nierdzewnej
* Konstrukcja spawana
* 1000x600x850 mm
* Ilość drzwi: 2 sztuki
* Przestawna półka
* Rant tylny 40 mm
 | szt. | 1 |  |
| 17 | **Stół centralny z półką*** Wykonany ze stali nierdzewnej
* Konstrukcja spawana
* Ilość półek 1 szt
* Drzwi suwane z dwóch stron
* Wymiary stołu 2600x1200x850 mm
 | szt. | 1 |  |
| 18 | Stół przyścienny z 2-ma półkami * Wykonany ze stali nierdzewnej
* Konstrukcja spawana
* Ilość półek 2 szt
* Rant tylny 40 mm
* Wymiary stołu 2600x700x850 mm,
 | szt. | 1 |  |
| 19 | Kuchnia gazowa, 4-palnikowa,Opis produktu:* konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
* różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy
* płomień pilotowy palników
* zabezpieczenie przeciwwypływowe
* redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
* żeliwne ruszty
* regulowane stopki
* 2 lata gwarancji
* G20
* 4 palniki (2x5+2x7)
* regulowane nóżki ~ 20 mm
* panel przedni grawerowany laserowo
* Moc gazowa : 24 kW
* Przystosowane do gazu : G20(2E;2H) 20mbar
* Zasilanie : gaz
* Szerokość - W : 900 mm
* Głębokość - D : 900 mm
* Wysokość - H : 850 mm
 | szt. | 1 |  |
| 20 | Stół ze zlewem 2-kom.i baterią umywalkową,drzwi skrzydłowe 1000x600x850 mm* Konstrukcja : spawana
* Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Szerokość - W : 1000 mm
* Głębokość - D : 600 mm
* Wysokość - H : 850 mm
* ilość komór: 2 szt wymiary komór 400x400x250 mm
* komory umieszczone centralnie
* otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm
* w zestawie bateria umywalkowa
* drzwi skrzydłowe 2 szt
* korpus szafki bez ściany tylnej
* blat tłoczony
 | szt. | 1 |  |
| 21 | Wanna przecedzakowa * Materiał wykonania : stal nierdzewna
* Stal satynowana
* Średnica : 500 mm
* Wysokość - H : 260 mm
 | szt. | 2 |  |  |
| 22 | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej* urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
* pojemność jednorazowej dezynfekcji 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x 350 i wysokości do 40 mm
* czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
* automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
* kratka wykonana ze stali chromowanej
* wykonany ze stali nierdzewnej
* Napięcie - U : 230 V
* Szerokość - W : 425 mm
* Głębokość - D : 430 mm
* Wysokość - H : 280 mm
* Waga - M : 11 kg
* Częstotliwość : 50 Hz
* Moc elektryczna : 0.05 kW
 |  | 1 |  |  |
| 23 | Talerz płytki * Materiał wykonania : porcelana gładka
* Średnica : 240 mm
* Wysokość - H : 23 mm
* Kolor : biały
* Mycie w zmywarce : Tak
* Komplet zawierający 54 szt
 | szt. | 1 |  |  |
| 24 | Talerz głęboki* Materiał wykonania : porcelana gładka
* Średnica : 230 mm
* Wysokość - H : 40 mm
* Kolor : biały
* Mycie w zmywarce : Tak
* Komplet zawierający 54 szt
 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |