|  |
| --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT** |
| na wykonanie modernizacji drogi Kurki-Grzybów gmina Magnuszew |
|  |  |  |  |
| **Lp** | **Wyszczególnienie elementów** | **j.m.** | **ilość** |
| 1 | Profilowanie podłoża z zagęszczeniem | m | 920 |
| 2 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm | m2 | 3680 |
| 3 | Skropienie podbudowy emulacją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 3680 |
| 4 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej gr. 3 cm po zagęszczeniu | m2 | 3680 |
| 5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr. 3 cm po zagęszczeniu | m2 | 3680 |
| 6 | Niwelacja urządzeń wod-kan - wypoziomowanie do poziomu nawierzchni włazów studzienek kanalizacyji sanitarnej i nawiertek przyłączy wodociągowych. | szt | 6 |
|  |  |  |  |
|  |  | Netto …… złBrutto ………… zł |  |
|  |  |  |  |