|  |  |
| --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT** |  |
| NAZWA ZADANIA: „MODERNIZACJA DWÓCH ODCINKÓW DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYDWORZYCE” |  |
|  |  |  |  |  |
|  | długość odcinka - | 2 x 400 mb |  |  |
|  | szerokość jezdni - | 4 mb |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  **INWESTOR:** | GMINA MAGNUSZEW |  |
|  |  | UL. SAPERÓW 24 |  |
|  |  | 26-910 MAGNUSZEW |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Opis robót** | **j.m.** | **ilość** |  |
| I | Roboty ziemne | mb | 800 |  |
| 1 | Oczyszczenie, równanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy. |
| II | Podbudowa | m2 | 3200 |  |
| 1 | Uzupełnienie, poszerzenie i wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywem kamiennym 0 - 31,5 mm (średnia grubość 5 cm po zagęszczeniu). |
| III | Nawierzchnia | m2 | 3200 |  |
| 1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W50/70 średnia grubość 3 cm po zagęszczeniu. |
| 2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11550/70 średnia grubość 3 cm po zagęszczeniu. | m2 | 3200 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |