|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT** | | | | |  |
| NAZWA ZADANIA: „MODERNIZACJA DROGI WE WSI GRZYBÓW” | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | długość odcinka - | | 300 mb |  |  |
|  | szerokość jezdni - | | 5 mb |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | **INWESTOR:** | | GMINA MAGNUSZEW | |  |
|  |  | | UL. SAPERÓW 24 | |  |
|  |  | | 26-910 MAGNUSZEW | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Lp** | **Opis robót** | | **j.m.** | **ilość** |  |
| I | Roboty ziemne | | mb | 300 |  |
| 1 | Wykonanie wykopu pod poszerzenie na głębokości 25 cm i szerokości 1 m z odwiezieniem urobku. |
| II | Podbudowa | | mb | 300 |  |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm na poszerzeniu |
| III | Nawierzchnia | | m2 | 1500 |  |
| 1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W50/70 na całej powierzchni drogi gr. 3 cm. |
| 2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11550/70 na całej powierzchni drogi gr. 3 cm. | m2 | 1500 |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |