|  |  |
| --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT** |  |
| NAZWA ZADANIA: „MODERNIZACJA DROGI WE WSI GRZYBÓW” |  |
|  |  |  |  |  |
|  | długość odcinka - | 300 mb |  |  |
|  | szerokość jezdni - | 5 mb |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  **INWESTOR:** | GMINA MAGNUSZEW |  |
|  |  | UL. SAPERÓW 24 |  |
|  |  | 26-910 MAGNUSZEW |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Opis robót** | **j.m.** | **ilość** |  |
| I | Roboty ziemne | mb | 300 |  |
| 1 | Wykonanie wykopu pod poszerzenie na głębokości 25 cm i szerokości 1 m z odwiezieniem urobku. |
| II | Podbudowa | mb | 300 |  |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm na poszerzeniu |
| III | Nawierzchnia | m2 | 1500 |  |
| 1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W50/70 na całej powierzchni drogi gr. 3 cm. |
| 2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11550/70 na całej powierzchni drogi gr. 3 cm. | m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |