PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi we wsi Osiemborów

INWESTOR: Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

Dane techniczne:

- długość odcinka 850 mb

- szerokość 4 mb

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka miary | |  | |
| nazwa | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wzmacnianie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm , średnia grubość 5cm po zagęszczeniu | m² | 3400 |  |  |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego powstałego z frezowania dróg bitumicznych ( z warstwy ścieralnej) gr 8cm po zagęszczeniu | m² | 3400 |  |  |

Razem netto …………..

VA 23% ……………

Ogółem …………….