|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT** | | | |  |
| na modernizację drogi w Wólce Tarnowskiej | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | długość odcinka - | 750 mb |  |  |
|  | szerokość jezdni - | 4 mb |  |  |
|  | powierzchnia drogi - | 3000 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | INWESTOR: | GMINA MAGNUSZEW | |  |
|  |  | UL. SAPERÓW 24 | |  |
|  |  | 26-910 MAGNUSZEW | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Opis robót** | **j.m.** | **ilość** |  |
| 1 | Profilowanie podłoża z zagęszczeniem | mb | 750 |  |
| 2 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym śr. Gr. 5 cm (0 ÷ 31,5 mm) | m2 | 3000 |  |
| 3 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej śr. grubości 2 cm po zagęszczeniu | m2 | 3000 |  |
| 4 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej śr. grubośći 3 cm. po zagęszczeniu | m2 | 3000 |  |
| 5 | Niwelacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych. (studnie, nawiertki, hydranty podziemne) | szt | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |