PRZEDMIAR

na wykonanie remontu drogi w miejscowości Wilczkowice Dolne destruktem asfaltowym

INWESTOR: Gmina Magnuszew

ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Wilczkowice Dolne, gmina Magnuszew

PARAMETRY ODCINKA DROGI

- długość 460 mb

- szerokość 3,5 mb

- powierzchnia 1610 m2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka miary | Cena jednostk-owa | Wartość |
| Nazwa | Ilość |
| 1. | Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm, średnia grubość 5 cm po zagęszczeniu | m² | 1610 |  |  |
| 2. | Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego powstałego z frezowania dróg bitumicznych (z warstwy ścieralnej) gr. 8 cm po zagęszczeniu | m² | 1610 |  |  |

RAZEM ………… zł

VAT 23% …………. Zł

**OGÓŁEM …………. zł**